VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="2.996" integral="177.097" differential="29.516" />
   <temperature selftune="298.000" min="248.000" max="348.000" />
   <vta type="2" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="600.000" min="540.000" max="660.000" />
   <pics checksum="" name="PH MASDVT750W4 BL1.3 X/Y/H" />
   <checksum value="546C6F45" />
</pid_settings>
